
Pracovní list pro žáky

	Plyny
	2.12 přetlak a podtlak


Fyzikální princip

Plyn má v nádobě podtlak, jestliže je tento tlak nižší než atmosférický. Plyn má v nádobě přetlak, jestliže je tento tlak větší než atmosférický. 
Cíl
Změřit přetlak a podtlak plynu v nádobě.
Pomůcky
LabQuest, tlakové čidlo GPS-BTA, barometr BAR-BTA, PET láhev, nafukovací dětský balónek.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme  tlakové čidlo GPS-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. K senzoru přišroubujeme injekční stříkačku s nastavenou hodnotou objemu „10 ml“ dle schématu.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 60 s, Frekvence: 5 čtení/s. Čidlo vynulujeme. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image6.png]


.
3. Stiskneme tlačítko START [image: image7.png]


 (měření) na LabQuestu.

4. Tlakem na píst vyvoláváme přetlak a podtlak a přetlak.
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5. Měření uložíme. 
6. K senzoru připojíme (našroubujeme) skleněnou baňku naplněnou vzduchem. Teplota plynu uvnitř je stejná jako v okolí. 
7. Opakujeme předchozí měření s tím, že baňku (tím i plyn) ohříváme v teplé vodě a ochlazujeme ve studené (kostky ledu) vodě. Pozorujeme, jak se mění tlak.

8. Vyslovíme závěr – kdy nastává přetlak a kdy podtlak.

Doplňující otázky
1. Jak můžeme přetlak a podtlak vytvořit?
2. Kde se přetlak a podtlak využívá?

3. Změř přetlak v balónku. Jak se mění s průměrem balónku?

4. Připoj k senzoru PET láhev. Zkus mačkat láhev a měřit hodnotu přetlaku.

5. Ohřej plyn v PET láhvi (horkou vodou). Uzavři PET láhev a ochlazuj láhev (plyn). Měř podtlak uvnitř láhve.
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