	Elektrický proud
	3.15 ODPOR


Fyzikální princip

Odpor R je vlastnost vodiče vést částice s elektrickým nábojem. Jednotkou elektrického odporu je ohm (Ω). Odpor vodiče závisí na jeho délce l, na ploše příčného průřezu S vodiče, na látce, ze kterého je vodič zhotoven – rezistivita ρ a na teplotě t vodiče.
Cíl
Změřit odpor „špatného“ vodiče – rezistoru. Ověřit, jak závisí odpor vodiče na délce.
Pomůcky
LabQuest, ohmmetr (ohmmetr musí být nainstalován!!), různé rezistory, tahový potenciometr 10 kΩ,  počítač s programem Logger Pro.
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Schéma
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Postup
1. Ohmmetr zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

2. K ohmmetru připojíme tahový potenciometr.

3. LabQuest připojíme přes USB k počítači.

4. Zapneme LabQuest. 

5. V programu Logger Pro v menu Experiment – Sběr dat – Mode: Události se vstupy; Column Name: Vzdálenost; Short Name: d; Units: cm.

6. V programu Logger Pro v menu Vložit – Displej měřidla – Digitální vložíme okénko zobrazující hodnotu Odporu (Resistance).

7. V programu Logger Pro stiskneme tlačítko Sběr dat [image: image6.png] sbir dat.



.
8. Tahový potenciometr nastavíme na 0 cm (začátek).

9. Stiskneme tlačítko [image: image7.png]Zachavat



.

10. Do textového okénka vložíme hodnotu 0 cm a stiskneme OK.
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11. Opakujeme body 8., 9. a 10. pro hodnoty vzdálenosti 0,5 cm; 1 cm; 1,5 cm; 2 cm; …; 3 cm (délka potenciometru). Značky si můžeme napsat na tahový potenciometr nebo přiložíme pravítko.

12. Stiskneme tlačítko [image: image9.png]Zastavit



. V menu programu Logger Pro zvolíme Experiment – Uchovat poslední měření.

13. Opakujeme měření pro různé potenciometry – lineární, logaritmické, exponenciální, tahové, otočné.
14. Provedeme analýzu grafů. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Měříme odpor různých rezistorů a jejich zapojení.

2. K čemu se používají různé druhy potenciometrů?

3. Změř, jak závisí odpor potenciometru na úhlu natočení u otočného potenciometru.
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