	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   3.15 Odpor

	Jméno:

Třída:

Datum: 
	Podmínky měření:

Teplota:      

Tlak:           

Vlhkost:      

	Spolupracovali:
	


1. Tahový potenciometr
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Automaticky prolozit krivku pro: Posledni méreni | Resistance
Res = A*exp(-Cl)+B

A: 3328 +/- 2831

C.-0,8835 +/- 0,2612

B: -4564 +/- 5032

RMSE: 3521 Q
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Automaticky prolozit krivku pro: Posledni méreni | Resistance
Res = A*exp(-Cl)+B

A: -4, 462E+004 +/- 3821

C: 1,056 +/- 0,2447

B: 4,344E+004 +/- 3295

RMSE: 2973 Q

délka (cm)





2. Otočný potenciometr
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Prolozeni primky pro: Posledni méreni | Resistance

Res = mx+b

m (smérnice): 35,65 Q/°
b (prusecik s Y): 75,28 Q
Correlation: 0,9994

RMSE: 98,46 Q
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3. Závěr:

Tahový potenciometr – exponenciální závislost odporu na délce.

Otočný potenciometr – lineární závislost odporu na úhlu natočení.
4. K čemu se používají různé druhy potenciometrů?

regulace osvětlení, vyvážení zvuku v reproduktorech pro vícekanálový zvuk (balance), regulace hlasitosti, mixážní pult (regulace vstupních zvukových signálů)
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