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	Název úlohy:   3.16 Závislost odporu na teplotě
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1. Graf závislosti odporu pozistoru na teplotě
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2. Závěr

S rostoucí teplotou odpor pozistoru roste. Růst odporu pozistoru v rozsahu měřených teplot nejlépe popisuje lineární funkce.

3. Z grafu určete teplotní součinitel elektrického odporu pro daný materiál.
Teplotní součinitel elektrického odporu ( určíme ze vzorce 
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Tato hodnota řádově odpovídá teplotnímu součiniteli odporu řady kovů, např. mědi, hliníku, zinku, stříbru, wolframu apod. Teplotní součinitel elektrického odporu je také závislý na teplotě.

4. K čemu se používají pozistory?

· vratné tepelné pojistky 

· odmagnetovací obvod barevných obrazovek

· spínací obvody s polovodičovými prvky

· čidla teploty

· dvoustavové snímače v řídicích systémech (vinutí elektrických motorů, transformátorů, ohřev výkonových součástek apod.)
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