	Kinematika
	5.4 RYCHLOST OTÁČENÍ. KMITOČET.


Fyzikální princip
Velikost rychlosti hmotného bodu můžeme vyjádřit pomocí vztahu 
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, kde f je kmitočet (frekvence) pohybu, T je oběžná doba a r je poloměr kružnice (trajektorie pohybu).
Cíl
Změřit kmitočet pohybu po kružnici. Určit rychlost hmotného bodu.
Pomůcky
LabQuest, luxmetr LS-BTA, senzor světla TILT-BTA, otáčející se těleso – ventilátor, vrtačka,…
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Schéma
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Postup
1. Světelný senzor TILT-BTA zapojíme do konektoru CH 1 LabQuestu.

2. Zapneme LabQuest. 

3. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 1 000 čtení/s; Trvání: 0,1 s.

4. Zvolíme zobrazení Graf [image: image7.png]


. Nastavíme senzor nad otáčející se těleso (viz schéma).

5. Stiskneme tlačítko START [image: image8.png]


(měření) na LabQuestu.
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6. Z grafu odečteme kmitočet pohybu. Z poloměru kružnice a kmitočtu vypočítáme rychlost pohybu hmotného bodu. Vyslovíme závěr.

Doplňující otázky
1. Určete úhlovou rychlost.

2. Určete pro daný kmitočet počet otáček za minutu.

3. Zopakujte měření pro jiné otáčivé pohyby.
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