	Nestacionární magnetické pole
	7.16 ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE


Fyzikální princip

Elektromagnetická indukce je jev, při kterém vzniká elektrické napětí ve vodiči změnou magnetického pole v okolí vodiče (cívky). Indukované napětí závisí na velikosti změny magnetického pole i na rychlosti jeho změny:
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Indukované napětí má takovou polaritu, že indukovaný proud vytváří magnetické pole s opačným směrem indukčních čar, než má magnetické pole, které indukci vyvolalo (Lenzův zákon). 
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Cíl
Změřit indukované napětí. Ověřit na čem závisí.
Pomůcky
LabQuest, voltmetr VP-BTA, cívka s jádrem, permanentní magnet.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme voltmetr VP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 5 s, Frekvence: 50 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image8.png]


. Roztočíme permanentní magnet v těsném okolí cívky (jádra).

3. Stiskneme tlačítko START [image: image9.png]


 (měření) na LabQuestu.
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4. Opakujeme měření s rychlejším (pomalejším) otáčením magnetu.

5. Vyměníme magnet za „silnější“. 

6. Vyslovíme závěr – na čem závisí indukované napětí?

Doplňující otázky
1. Zkus cívku s jiným počtem závitů.

2. Zkus pohybovat membránou reproduktoru a měřit indukované napětí.

3. Zkus napjatou strunu umístit do magnetického pole a na ní měřit velikost indukovaného napětí.
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