	Střídavý proud
	7.19 STŘÍDAVÝ PROUD S ODPOREM


Fyzikální princip

Nejjednodušší střídavý obvod je tvořen rezistorem, který má jen odpor. Obvodem prochází střídavý proud, jehož okamžitá hodnota i je určena vztahem i = Imsin(t. V jednoduchém obvodu s odporem má časový diagram napětí stejnou fázi (fázový rozdíl je nulový) jako časový diagram proudu.
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Cíl
Změřit časový diagram napětí a proudu v obvodu s odporem.
Pomůcky
LabQuest, rezistor 10 Ω, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, zdroj střídavého napětí 3 V.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme voltmetr DVP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme ampérmetr DCP-BTA  ke vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma. Napětí střídavého zdroje je maximálně 3 V (efektivní hodnota).
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 0,005 s, Frekvence: 10 000 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image7.png]


.
3. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.
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4. Provedeme analýzu jednotlivých grafů: Určíme velikost Um, f, Im, T a ( (fázový rozdíl). Zapíšeme rovnice okamžitých hodnot i a u.

5. Vyslovíme závěr. 

Doplňující otázky
1. Zakreslete fázorový diagram. 

2. Určete z grafů velikost odporu rezistoru.
