	Střídavý proud
	7.20 VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU S ODPOREM


Fyzikální princip

Nejjednodušší střídavý obvod je tvořen rezistorem, který má jen odpor. Obvodem prochází střídavý proud, jehož okamžitá hodnota i je určena vztahem i = Imsin(t. V jednoduchém obvodu s odporem je okamžitá hodnota výkonu p = u(i = R(i2 = R(Im2sin2(((t.
[image: image1.png]> <legfe





Cíl
Změřit časový diagram napětí a proudu v obvodu s odporem a zobrazit časový diagram výkonu.
Pomůcky
LabQuest, rezistor 10 Ω, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, zdroj střídavého napětí 3 V.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme voltmetr DVP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Připojíme ampérmetr DCP-BTA  ke vstupu CH2 LabQuestu. Zapojíme obvod podle schéma. Napětí střídavého zdroje je maximálně 3 V (efektivní hodnota).
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 0,005 s, Frekvence: 10 000 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image7.png]


.
3. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu.

4. Zvolíme záložku tabulka. V menu Tabulka zvolíme Nový dopočítávaný sloupec: Název – Výkon; Jednotka – W; Tvar výrazu X.Y; Sloupec pro X – proud; Sloupec pro Y – napětí.
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5. Provedeme analýzu jednotlivých grafů: Určíme velikost Pm, f, Im, T. Zapíšeme rovnice okamžitých hodnot i a p.

6. Vyslovíme závěr. 

Doplňující otázky
1. Jaký je poměr frekvence okamžité hodnoty výkonu a okamžité hodnoty proudu? 

2. Určete z grafu okamžité hodnoty výkonu střední hodnotu výkonu 
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