	Střídavý proud
	7.22 STŘÍDAVÝ PROUD S KAPACITOU


Fyzikální princip

Kapacitance je veličina 
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 Kapacitance XC je nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru C a frekvenci střídavého proudu f.
Cíl
Určit pomocí kapacitance kapacitu kondenzátoru. Ověřit, že kapacitance na kapacitě a frekvenci závisí nepřímo úměrně.
Pomůcky
LabQuest (jako generátor), zesilovač PAMP, kondenzátor 4,7 μF (MKT 205), rezistor 100 Ω, voltmetr (y).
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Schéma
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Postup
1. Propojíme audio výstup LabQuestu ke vstupu zesilovače. Výstup zesilovače propojíme s rezistorem 100 Ω, kondenzátorem 4,7 μF a voltmetrem (ry).
2. Zapneme LabQuest a v základním menu zvolíme aplikaci – generátor funkcí (Zesilovač).  

3. Signál zvolíme sinus, kmitočet nastavíme 100 Hz a napětí 10 V.

4. Změříme střídavé napětí na rezistoru a kondenzátoru. Vypočítáme proud I rezistorem. Vypočítáme kapacitanci XC. Z kapacitance a frekvence vypočítáme kapacitu C.

5. Změníme kmitočet na 200 Hz a opakujeme předchozí bod (4).
6. Postupně měníme kmitočet 300 Hz, 400 Hz, ...., 1000 Hz a opakujeme bod (4).

7. Sestrojíme graf závislosti XC = f(f).

8. Porovnej hodnotu kapacity vypočítanou a jmenovitou.

Doplňující otázky
1. Změř okamžité hodnoty napětí a proudu na rezistoru a na kondenzátoru pomocí druhého LabQuestu a voltmetrů a ampérmetru. Jaká je velikost fázového posunutí napětí a proudu na rezistoru a na kondenzátoru?

2. Zkus ověřit další hodnoty kapacitance pro vyšší frekvence?

3. Zkus změřit přechodný děj na kondenzátoru.
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