	Střídavý proud
	9.4 BLIKÁNÍ ŽÁROVKY A ZÁŘIVKY


Fyzikální princip

Střídavý proud je elektromagnetické kmitání, jehož zdrojem je generátor střídavého proudu. Okamžitá hodnota napětí u  je určena vztahem u = Um·sinωt. Kmitočet střídavého proudu je 50 Hz. 
Cíl
Zjistit, zda bliká žárovka a zářivka napájená střídavým proudem.
Pomůcky
LabQuest, luxmetr LS-BTA, žárovka 24 V, laboratorní stojan.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme  luxmetr LS-BTA  k vstupu CH1 LabQuestu. Sestavíme měření podle schéma.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 0,05 s, Frekvence: 1 000 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image6.png]


.

3. Žárovku 24 V připojíme na stejnosměrné napětí 24 V.
4. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Po vykreslení grafu zvolíme v menu Graf – Uložit měření.

5. Žárovku 24 V připojíme na střídavé napětí 24 V.
6. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. Po vykreslení grafu zvolíme v menu Graf – Uložit měření.

7. Opakujeme měření pro zářivku, která je připojená na střídavé napětí.
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8. Vyslovíme závěr (bliká žárovka, zářivka). 

Doplňující otázky
1. Určete kmitočet blikání žárovky a zářivky. 

2. Jaký je poměr mezi maximální hodnotou naměřeného osvětlení a minimální hodnotou naměřeného osvětlení u žárovky a zářivky. Proč se liší tento poměr?
