Pracovní list pro žáky

	Veličiny a jejich měření
	1.1 DÉLKA


Fyzikální princip

Rozměry těles, případně vzdálenosti mezi tělesy, určujeme základní fyzikální veličinou, které říkáme délka a značíme l. Základní jednotkou délky je metr.
Cíl
Změřit pomocí ultrazvukového senzoru vzdálenost mezi tělesy.
Pomůcky
LabQuest, ultrazvukový senzor MD-BTD nebo GO-MOT, délkové měřidlo.
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Schéma
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Postup
1. Připojíme ultrazvukový senzor MD-BTD do vstupu DIG 1 nebo GO-MOT k USB portu. 
2. Zapneme LabQuest a okamžitě můžeme měřit různé vzdálenosti – od senzoru ke stropu, k tabuli, k zemi, k ruce, .... 
3. V menu Senzory – Záznam dat nastavíme Režim: Časová základna; Frekvence: 20 čtení/s; Trvání: 15 s.

4. Zvolíme zobrazení Graf [image: image6.png]


.
5. Stiskneme tlačítko START (měření) na LabQuestu. 
a) Pohybujeme dlaní nad senzorem tam a zpět – měříme vzdálenost od dlaně k senzoru; 

b) Můžeme ultrazvukový senzor položit na hranu stolu a přibližovat se a  vzdalovat se od senzoru – měříme vzdálenost pohybujícího se člověka od senzoru (0 až 6 m);
c) Zavěsíme těleso na závěs a měříme vzdálenost tělesa, které se kývá na závěsu – kyvadla;
d) Zavěsíme na pružinu závaží a pod závaží položíme ultrazvukový senzor a měříme vzdálenost kmitajícího závaží na pružině od senzoru;
e) Vezmeme senzor do ruky (míří svisle dolů) a pod něj vložíme basketbalový míč a pustíme míč k zemi – měříme vzdálenost míče od senzoru;
f) Stejné jako za d), ale s mělkým papírovým kornoutem nebo mělkým papírovým talířem;
[image: image7.jpg]



g) Měříme vzdálenost od jedoucího autíčka, vláčku, ...

6. Ukončíme měření.
Doplňující otázky

1. Jakou veličinu znázorňují jednotlivé grafy?
2. Překresli jednotlivé grafy (výše naměřené) na grafy s = f (t) – dráha je funkcí času.
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