	PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY

	Název úlohy:   2.12 Přetlak a podtlak
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Zahřívání a ochlazování plynu
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Kdy nastává podtlak a kdy přetlak u pokusu s ohříváním a ochlazováním plynu?

Pokud plyn zahříváme, tak roste jeho teplota a částice se začnou pohybovat rychleji, proto nastává přetlak. Při ochlazování plynu teplota klesá a částice se pohybují pomaleji, proto nastává podtlak.
Doplňující otázky
1. Jak můžeme přetlak a podtlak vytvořit? Jaké zařízení s k tomu používá?
Přetlak můžeme vytvořit zahříváním plynu, případně pomocí kompresoru.

Podtlak můžeme vytvořit ochlazováním plynu, případně pomocí vývěvy.

2. Kde se přetlak (5 případů) a podtlak (5 případů) využívá v praxi? 
Přetlak:
- tlakové nádoby (potápěči, svářeči, sifonová láhev,…)

- přetlakový hrnec


- pneumatiky


- míč, nafukovací lehátko, pomůcky pro začínající plavce,…

- zapalovač


- airbag

Podtlak:
- balení potravin

- vakuová okna


- vysavač


- karburátor


- výroba léků
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