	Elektrodynamika
	4.6 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY


Fyzikální princip

Magnetické pole můžeme znázornit pomocí indukčních čar.
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Elektrické pole popisujeme elektrickými siločarami.
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Elektrické a magnetické pole spolu často souvisejí. Mluvíme pak o elektromagnetickém poli. Elektromagnetické vlny jsou příčné a šíří se i ve vakuu. Šíří se rychlostí světla. Elektromagnetickými vlnami se přenášejí signály rozhlasu, televize, mobilních telefonů atd. I světlo je elektromagnetické vlnění (záření).
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Mezi frekvencí f, vlnovou délkou λ a rychlostí šíření elektromagnetického vlnění c (světla) platí vzorec
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Cíl
Změřit vlnovou délku elektromagnetického vlnění. Prokázat polarizaci elektromagnetické vlny.
Pomůcky
LabQuest, voltmetr VP-BTA, bezdrátový zvonek – tlačítko pracující na frekvenci 433,92 MHz, přijímač s půlvlnným dipólem (viz. příspěvek od Oldřicha Lepila).
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Schéma
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Postup
1. Připojíme voltmetr VP-BTA  ke vstupu CH1 LabQuestu. Zapojíme obvod dle schématu.
2. Zapneme LabQuest a nastavíme v menu Senzory – Záznam dat: Trvání: 10 s, Frekvence: 50 čtení/s. Dále zvolíme zobrazení grafu [image: image10.png]


. 

3. Stiskneme tlačítko START [image: image11.png]


 (měření) na LabQuestu.

4. Pohybujeme rovnoměrným pohybem s vysílačem (viz schéma pohyb 1.). 

5. Z poloh maxim a minim určíme vlnovou délku.

6. Uložíme měření.

7. Stiskneme tlačítko START [image: image12.png]


 (měření) na LabQuestu.

8. Pohybujeme rovnoměrným otáčivým pohybem s vysílačem (viz schéma pohyb 2.). 

9. Vyslovíme závěr – vlnová délka a polarizace elektromagnetického vlnění?

Doplňující otázky
1. Vyzkoušej, jak závisí velikost naměřeného napětí na vzdálenosti vysílače od přijímače.

2. Pomocí mřížky nebo plechu vyzkoušej odraz vlnění (a interferenci).
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